设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	主要功能需求

	1
	顶空-气相色谱仪（配氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
	1
	1、用于食品中的挥发性有机物、农药残留、食品添加剂、卤化物、含磷（硫）化合物等检测项目；
2、配备（不少于）：顶空进样器＋氢火焰离子化检测器和电子捕获检测器，应包括主机、自动进样器、仪器控制及数据处理系统。

	2
	气相色谱仪（配氢火焰离子化检测器+火焰光度检测器）
	1
	1、用于食品中的挥发性有机物、含硫、磷有机化合物农药残留、食品添加剂等检测项目；
2、配备（不少于）：火焰光度检测器、氢火焰离子化检测器，应包括主机、自动进样器、仪器控制及数据处理系统。

	3
	高效液相色谱仪（配紫外、二极管阵列检测器、四元高压泵）
	1
	1、用于食品中的添加剂残留量、农、兽药残留、非法添加的非食用物质等检测项目；
2、配备（不少于）：紫外/二极管阵列检测器、四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱，控制和数据处理系统。

	4
	高效液相色谱仪（配二极管阵列、荧光检测器、柱后衍生）
	1
	1、用于食品中的添加剂残留量、真菌毒素含量、农、兽药残留、非法添加的非食用物质等检测项目；
2、配备（不少于）：二极管阵列荧光检测器、四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱、柱后衍生系统，控制和数据处理系统。

	5
	离子色谱（配电导检测器）
	1
	1、用于食品中的添加剂残留量、食品中污染物、非法添加的非食用物质等检测项目；
2、配备（不少于）：电导/电化学检测器，应包括主机、自动进样器、仪器控制及数据处理系统。

	6
	氨基酸分析仪
	1
	1、用于食品中氨基酸含量检测项目；
2、配备（不少于）：输液泵、进样器、输液泵、柱温单元、衍生单元、检测系统、软件与辅助模块。

	7
	原子吸收光谱仪（配火焰、石墨炉原子化系统）
	1
	1、用于食品中金属含量的检测项目；
2、配备（不少于）：光源系统、火焰/石墨炉原子化系统、光学系统、检测系统、数据处理与控制系统。

	8
	恒温恒湿培养箱
	1
	1、用于食品微生物检验的培养；
2、温度范围：覆盖0～70℃（±0.3℃），湿度范围：覆盖（10～90）%RH（±1.5%RH）
3、内外304不锈钢。

	9
	电子分析天平（万分之一）
	2
	1、用于食品检验项目的前处理称样，标准物质称量等；
2、精度0.0001g。

	10
	酶标仪（单波长）
	1
	1、用于黄曲霉毒素等使用酶联免疫法的检测项目；
2、波长范围：覆盖400nm～750nm；
3、滤光片：450/630nm（标配）；
4、读板时间≤10秒。

	11
	凝胶净化色谱仪
	1
	1、用于食品中农药残留量的检测等项目；
2、模块化结构设计，全自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作、数据采集，数据保存和管理等操作；
3、配备（不少于）：输液泵、可调波长紫外检测器、凝胶净化柱、液体管理系统、自动液体进样和收集器、≥10位定量浓缩系统及工作站。

	12
	全自动固相萃取仪
	1
	1、用于食品中痕量污染物、农药的多残留等特定成分检测的萃取、净化和富集。
2、自动完成样品的活化、上样、淋洗、洗脱步骤，兼容1ml、3ml、6ml固相萃取柱，且样品位不低于48位。

	13
	真空干燥箱
	1
	1、用于食品中水分检测等需要真空环境的项目；
[bookmark: _GoBack]2、控温范围：覆盖RT+10℃~200℃，温度分辨率/波动度 0.1℃/±1℃，达到真空度 133Pa。



