透射电子显微镜LVEM5
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设备名称：透射电子显微镜；
检验产品：纳米凹凸棒石；
检验项目：粒度；
检验标准：JC/T2266。






电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000
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设备名称：电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000；
检验产品：建筑用墙面涂料中有害物质、黏土等；
检验项目：总铅（Pb）含量、镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量、三氧化二铁、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、一氧化锰、氧化锌、五氧化二磷等；
检验标准：GB/T23991、GB/T 16399。






多站重量法气体蒸气吸附仪BSD-VVS&DVS
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设备名称：多站重量法气体蒸气吸附仪BSD-VVS&DVS；
检验产品：纳米凹凸棒石、3A分子筛、4A分子筛、5A分子筛、13X分子筛等；
检验项目：静态氮气吸附量、静态乙烯吸附量、静态氮气吸附量、静态甲醇吸附、静态正己烷吸附、静态CO2吸附等；
检验标准：GB/T10504、GB/T8770、HG/T2524、GB/T 13550、HG/T 2690。
原子荧光光度计PF52
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设备名称：原子荧光光度计；
检验产品：凹凸棒石粘土吸附脱色剂、提纯凹凸棒石、凹凸棒石无机凝胶、饲料级凹凸棒粉（天然矿物质饲料）等；
检验项目：砷、汞等；
检验标准：GB5009.11、GB/T 13079、GB/T13081。
气相色谱仪GC-2010 Pro
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设备名称：气相色谱仪；
检验产品：凹凸棒石黏土空气净化剂、室内空气净化吸附材料、建筑用墙面涂料中有害物质、凹凸棒石黏土空气净化剂、室内空气净化吸附材料等；
[bookmark: _GoBack]检验项目：TVOC去除率、甲苯、VOC含量、苯系物总和含量等；
检验标准：QB/T 2761、JC/T2188、GB/T23986.2、GB/T 23990。
高效液相色谱仪LC3000
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设备名称：高效液相色谱仪；
检验产品：建筑用墙面涂料中有害物质等；
检验项目：烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等；
检验标准：GB/T 31414。
XRD射线衍射仪XRD-6100
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设备名称：XRD射线衍射仪；
检验产品：提纯凹凸棒石、纳米凹凸棒石等；
检验项目：凹凸棒石矿物含量等；
检验标准：JC/T2266。
双光束紫外可见分光光度计T9
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设备名称：双光束紫外可见分光光度计；
检验产品：凹凸棒石粘土吸附脱色剂、凹凸棒石废水处理吸附剂、室内空气净化吸附材料、建筑用墙面涂料中有害物质、黏土等；
检验项目：脱色率、氨态氮吸附量、亚甲基蓝吸附量、铅离子吸附量、氨去除率、甲醛去除率、甲醛、甲醛含量、二氧化硅、二氧化钛等；
检验标准：GB29225、JC/T2266、QB/T 2761、JC/T2188、GB/T 23993、 GB/T16399。
原子吸收分光光度计A3AFG-12
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设备名称：原子吸收分光光度计；
检验产品：凹凸棒石粘土吸附脱色剂、提纯凹凸棒石、凹凸棒石无机凝胶、饲料级凹凸棒粉（天然矿物质饲料）、黏土等；
检验项目：铅、镉、氧化钙等；
检验标准：GB5009.12、GB/T13080、GB/T13082、GB/T 16399。
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