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附件：
1、GBW(E)063123：氮中一氧化氮、二氧化碳混合气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO 300×10-6 Urel=1%（k=2） CO2  2.0%Urel=1%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
2、GBW(E)063123：氮中一氧化氮、二氧化碳混合气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO 900×10-6 Urel=1%（k=2） CO2  6.0%Urel=1%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
3、GBW(E)063123：氮中一氧化氮、二氧化碳混合气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO 1800×10-6Urel=1%（k=2）  CO2  8.0%Urel=1%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
4、GBW(E)063123：氮中一氧化氮、二氧化碳混合气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO 3000×10-6Urel=1%（k=2）  CO2  12.0%Urel=1%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
5、GBW(E)063124：氮中二氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO2  50×10-6 Urel=2%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
6、GBW(E)063124：氮中二氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO2  160×10-6  Urel=2%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
7、GBW(E)063124：氮中二氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO2  300×10-6  Urel=2%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
8、GBW(E)063124：氮中二氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：NO2  600×10-6  Urel=2%（k=2）/N2；规格：4L；数量：1瓶。
9、GBW(E)062880：氮中氧气体标准物质；标准值（mol/mol）： O2  20.8% Urel=1%（k=2）；规格：4L；数量：1瓶。
10、GBW(E)062882：氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：C3H8 200×10-6 Ur=1%，k=2   CO 0.5%Ur=1%，k=2  C02 3.6%Ur=1%，k=2  NO 300×10-6Ur=2%，k=2/N2；规格：4L；数量：1瓶。
11、GBW(E)062882：氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：C3H8 960×10-6Ur=1%，k=2   CO 2.4%Ur=1%，k=2  C02 6.0%Ur=1%，k=2  NO 900×10-6Ur=2%，k=2/N2；规格：4L；数量：1瓶。
12、GBW(E)062882：氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：C3H8 1920×10-6Ur=1%，k=2   CO 3.6%Ur=1%，k=2  C02 7.2%Ur=1%，k=2  NO 1800×10-6Ur=2%，k=2/N2；规格：4L；数量：1瓶。
13、GBW(E)062882：氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质；标准值（mol/mol）：C3H8 3200×10-6Ur=1%，k=2   CO 4.8%Ur=1%，k=2  C02 12.0%Ur=1%，k=2  NO 3000×10-6Ur=2%，k=2/N2；规格：4L；数量：1瓶。
14、GBW(E)062880：氮中氧气体标准物质；标准值（mol/mol）：02 20.9%Ur=1%，k=2；规格：4L；数量：1瓶。
15、GBW(E)062880：氮中氧气体标准物质；标准值（mol/mol）：02 10%Ur=1%，k=2；规格：4L；数量：1瓶。
16、GBW(E)062880：氮中氧气体标准物质；标准值（mol/mol）：02 5%Ur=1%，k=2；规格：4L；数量：1瓶。
17、GBW(E)062880：氮中氧气体标准物质；标准值（mol/mol）：    02 0.5%Ur=1%，k=2；规格：4L；数量：1瓶。
18、GBW(E)062361：氮中二氧化碳气体标准物质；标准值（mol/mol）：C02 12%Ur=1%，k=2；规格：4L；数量：1瓶。
19、不锈钢阀门；数量：1。
20、过期钢瓶检测费；数量：6。

以上所有标准气体费用均含钢瓶价，到货验收地点为本机构。








