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[bookmark: _Toc23420]第一章  投标邀请
项目概况
滁州市检验检测院农产品检测设备及建材检测设备采购项目的潜在投标人应在滁州市检验检测院网站（http://www.necqtc.com/）获取招标文件，并于2026年11月5日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc5842]一、项目基本情况
项目名称：滁州市检验检测院农产品检测设备及建材检测设备采购项目
预算金额：38万元，其中一标包30万元，二标包8万元。
最高限价：38万元，其中一标包30万元，二标包8万元，高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。
采购需求：设备采购，具体详见第四章《采购需求及技术参数要求》。
合同履行期限：合同签订并接到采购人通知后，设备须在15个日历天内供货、安装、调试完毕。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc13530][bookmark: _Toc26178]二、申请人的资格要求
1.供应商须具备在中华人民共和国境内注册有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照；
2.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc32089]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc7957]时间：2026年10月29日至2026年11月5日14点30分（北京时间）
地点：滁州市检验检测院网站
方式：网上自行下载
[bookmark: _Toc19726]四、投标文件递交截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc5082][bookmark: _GoBack]时间：2026年11月5日14点30分（北京时间）
[bookmark: _Toc28531]地点：安徽百士德工程咨询有限公司一楼会议室（滁州市会峰西路72-11号）注：本项目采用不见面方式开标，投标文件可以现场递交（递交后自行离开开标现场）或邮寄方式提交，请投标人将投标文件在截止时间前提交至安徽百士德工程咨询有限公司，收件人：唐诗瑶，电话：15855019857。采用邮寄方式提交的，由邮件截止时间：2026年11月5日14点30分前（指收到邮件的截止时间，而非邮件寄出的截止时间，投标人请自行计算好邮件路途中所需时间，逾期的概不接受）。如在邮寄过程中，发生漏件、破损等情况由投标人自行承担，采购人及招标代理机构概不负责。
五、公告期限
[bookmark: _Toc1215]自本公告发布之日起5个日历天。
六、投标保证金
不要求
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc8807][bookmark: _Toc7265][bookmark: _Toc3854]七、其他补充事宜：无
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：滁州市检验检测院
地址：滁州市龙蟠大道71号
联系方式：樊工0550-3072913
2.采购代理机构信息
名 称：安徽百士德工程咨询有限公司
地 址：安徽省滁州市会峰西路72-11号
联系方式：唐诗瑶0550-3011399、15855019857


[bookmark: _Toc6063]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc7178][bookmark: _Toc13589]一、投标人须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	不组织或不召开

	6.1
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2026年11月3日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至1902116718@qq.com（邮箱）；

	6.2
	采购人澄清的时间及方式
	答疑、澄清内容于2026年11月3日17时前以更正公告形式在滁州市检验检测院网站以发布更正公告的方式予以公告。请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	7.1
	包别划分
	分为两个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：两个标包可兼投兼中

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	90个日历日

	12.1
	投标文件份数
	资信证明文件正本1份，副本2份；技术标文件正本1份，副本2份；商务标文件正本1份，副本2份。

	12.2
	具体密封要求
	投标文件的正本和副本应采用胶装（或订书机装订）方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应按照“投标文件格式”的目录次序分别装订，并按资信证明文件、技术标、商务标分别密封。资信证明文件正副本密封于资信证明文件袋内，技术标正副本密封于技标文件袋内，商务标正副本密封于商务文件袋内，否则其投标文件将被拒收。

	12.3
	投标文件封套上应载明的信息
	项目名称： （项目名称）  投标文件（标注资信、技术、商务）
投标人地址：                    
投标人名称：                    
在2026年11月5日14时30分（开标时间）前不得开启

	14.1
	资格审查
	采购人审查

	17.2
	评标方法
	最低评标价法

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	评标委员会推荐每标包3名中标候选人

	21.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	投标人自行在滁州市检验检测院网站查看

	24.1
	中标通知书发出的形式
	书面     

	25.1
	告知招标结果的形式
	投标人自行在滁州市检验检测院网站查看

	26.1
	履约保证金
	免收

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同。

	28.1
	代理费及专家劳务费
	（1）收费对象：中标人
（2）收取方式：现金或转账
（3）收费标准：每标段代理费3000元（专家劳务费另计，以实际发生为准） 

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：投标人通过书面形式提出，一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
接收部门：滁州市检验检测院或安徽百士德工程咨询有限公司联系电话：0550-3072913或15855019857
通讯地址：滁州市龙蟠大道71号或滁州市会峰西路72-11号

	签字或盖章要求
	投标文件须按格式文件要求签字或盖章,
否则经评标委员会一致认定且经过采购人批准后, 按照无效投标处理。

	付款方式
	所有设备安装调试并验收完毕后，一次性支付合同价款。

	
其他内容
	（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


[bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc9427]
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二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.3.2本项目的特定资格要求。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  采购询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，可在投标人须知前附表规定的时间及方式提出疑问提交给采购代理机构邮箱。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在滁州市检验检测院网站以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。
9.5采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件
12.1投标文件份数
12.1.1投标文件份数要求见投标人须知前附表规定。
12.2投标文件装订
12.1.1投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、技术标、商务标应当分别装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。
12.3 投标文件的密封和标记
12.3.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
12.3.2 投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。
12.3.未按本章第12.3.1项或12.3.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人应予拒收。
12.4投标文件的递交、修改与撤回
12.2.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。
12.2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件递交的，视为撤回投标文件。未按规定投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。
12.2.3投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第12.1条、第12.2条和第12.3条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。
12.2.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
12.2.5 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。
13.开标
13.1开标时，评委对各投标文件进行密封检查。
13.2开标时，采购代理机构公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作人员签字确认，并存档备查。
14.资格审查
[bookmark: _Hlk24663244]14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。
15.4投标文件的澄清
15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有供应商授权代表联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，供应商自行承担相关风险。
15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购人将在滁州市检验检测院网站上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称，中标人名称、地址和中标金额，中标公告期限以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金（本项目不采用）
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc2583661]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc518923101][bookmark: _Toc2583662]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc26912]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc21798][bookmark: _Toc4148][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	所有设备安装调试并验收完毕后，一次性支付合同价款。

	2
	供货及安装地点
	滁州市检验检测院，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订并接采购人通知后，设备须在15个日历天内供货、安装、调试完毕。

	[bookmark: _Hlk16461016][bookmark: _Toc16543][bookmark: _Toc8753]4
	免费质保期限
	三年

	[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]5
	核心产品
	一标包核心产品：平行氮吹浓缩仪
二标包核心产品：压蒸釜


二、货物需求
1.本项目招标采购需求中产品名称为招标名称，投标时以所投产品商品名称为准，但所投产品必须满足招标文件规格和技术参数要求。
2.一标包农产品检测设技术参数及要求：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）

	[bookmark: _Toc20127]1
	[bookmark: _Toc3294]平行氮吹浓缩仪（核心产品）
	1.1本次采购的平行氮吹浓缩仪是利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩的样品前处理设备，需支持≥48位样品同时进行浓缩，同时可兼容各类试管类型。浓缩管体积：10mL～80mL，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。
1.2批处理能力：设备应采用模块化氮吹针设计，需支持≥48位样品同时进行浓缩；安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配；
1.3加热模块要求：水浴加热，双层玻璃设计，温度可设定（室温至99℃），控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；水浴槽应配高低液位传感器，具备自动给排水功能，可在控制面板上一键自动进行加水和排水操作，并自动判断加水和排水终点；浓缩腔体自动密封（开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。
1.4氮气流量设置范围：0.1L/min至3.0L/min，精确到0.1L/min，使用流量控制而不是压力控制；
1.5模块化氮吹针要求：氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构。氮吹针可以手动调节也可根据方法需要自动向下移动，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离；浓缩过程应可实时显示和调节氮吹针的当前高度，并可通过实体按键精确控制氮吹针移动，至少精确到0.1mm。设备应可设定氮吹针下降终点位置，并能显示氮吹针至终点倒计时。设备应具备下降高度提醒功能，可无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度。
1.6 防撞针设计：氮吹针底座具备防撞针，样品架具备防撞孔，避免样品架放置错误在氮吹针下降过程中撞击样品架损坏氮吹针。
1.7具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。
1.8安全要求：设备应具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并可自动切断气流；具备样品管保护功能，运行过程中能够对氮吹针触底情况进行智能预警，自适应保护不同规格的样品管；具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全；具备整体密封和自动排风管道功能。
2仪器配置
2.1 平行氮吹浓缩仪主机  1台
2.2三面观察水浴双层加热模组 1套
2.3至少6位氮吹模组 8套
2.4至少48位15mL离心管架 1套
2.5控制软件 1套
2.6工具包1 套
2.7数据处理工作站系统和打印输出设备各 1 台
	[bookmark: _Toc20828]1台（套）

	[bookmark: _Toc25568]2
	[bookmark: _Toc13132]超声波提取器
	1.温度可调。温度控制范围：室温～80℃（或根据实际需求设定）；控温精度：≤±1℃；温度波动度：≤±1℃。加热方式不作限定，以满足上述温控指标为准。
2.超声功率可调10-100%。具体要求按照“10.技术指标及配置数量”执行。
3.时间可调1-9999分钟，累计时间999999小时。具备累计工作时间记录功能，记录数据可在设备显示屏上查询，且不因断电而丢失。
4.配备液晶显示屏，用于显示设备运行状态及参数，仪器的操作程序采用全中文操作系统，操作界面应能查看或设定超声功率、超声频率、超声时间及温度等运行参数；可显示超温度、超电压、超电流，故障蜂鸣警示。
5.具备快速超声脱气功能，可在提取前对溶剂进行脱气。
6.满足“10.技术指标及配置数量”对应的频率，具备自动频率跟踪功能，频率跟踪偏差≤±1kHz；满足项目所需超声功率，功率可调范围10%～100%；功率输出稳定。
7.用户数据存储功能，用户可根据自己的需求保存工作参数
8.具备软启动功能；具备短路、漏电及过载保护功能。
9.设备机身应有清晰、耐久的铭牌，标明制造商名称、产品型号及出厂编号；仪器的内槽采用304不锈钢板冲压成型；仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料；仪器标配排水接头和软管。
10.技术指标及配置数量
	频率
	容量
	功率
	数量（台）

	40KHZ
	22.5升
	500W
	4

	25KHZ
	15升
	500W
	1

	53KHZ
	15升
	500W
	1

	50KHZ
	15升
	400W
	1

	59KHZ
	10升
	250W
	1

	42KHZ
	6升
	180W
	1

	37KHZ
	15升
	380W
	1

	35KHZ
	10升
	350W
	1

	33KHZ
	10升
	250W
	1



	[bookmark: _Toc31566]12台

	[bookmark: _Toc24298]3
	[bookmark: _Toc9697]低气压试验箱
	1.设备工作方式采用全自动闭环压力控制；容积：不少于150L。
2.真空度范围：0.5Kpa～常压可调;升压速率：＜15kPa/min;降压速率：＜15kPa/min;压力偏差：0.5kPa～40kPa时不大于±5%；大于40kPa时≤±2kPa。
3.定时功能：1～9999min可调。
4.带观察窗，观察窗玻璃采用钢化安全防爆玻璃。
5.控制方式：采用智能微电脑 PLC 触控控制系统；具备数据记录、查询、USB接口导出数据功能。
6.箱体外壳采用工业级冷轧钢板加厚承压结构，内胆采用不低于2.0mm不锈钢板一体折弯成型。载物托架：不少于3块。
7.支持慢速泄压、匀速泄压、快速泄压三种泄压模式；具备多重负压保护、机组过载保护、异常报警停机等安全功能；支持负压恒定试验、梯度降压试验、高低压循环试验模式；支持7×24小时连续试验。
	

[bookmark: _Toc19848]1台（套）

	[bookmark: _Toc11037]4
	[bookmark: _Toc30258]喷雾显色箱
	1.喷雾显色箱箱体采用不锈钢材料，排气采用离心式管道风机，为实验室小型化学反应的通气设备。
2.排气量：不低于5000L/min；
3.尺寸：不低于460mm*460mm*460mm。
4.仪器配置
4.1全不锈钢显色箱（带离心风机） 1台
4.2伸缩风管（2米，带接头） 1根
	[bookmark: _Toc1321]1台（套）

	[bookmark: _Toc29841]5
	漩涡混合器
	1.转速：无级调速设计‌，可在1000rpm到2800rpm之间调节；
2.通量：单通量；
3.圆周振荡模式，周转直径3mm至4.5mm。
	[bookmark: _Toc19106]8台

	[bookmark: _Toc12288]6
	多管漩涡混合器
	1、转速：500rpm到2500rpm之间调节，调速精度：±50rpm；
2、通量：≥50位；
3、定时功能：1～600min可调；
4、圆周振荡模式，周转直径3mm至4.5mm；
5、运行方式：持续工作或点动式；
6、触摸屏控制。
	[bookmark: _Toc3043]1台

	[bookmark: _Toc19506]7
	电热板
	1.电源电压：AC220V/50Hz
2.整机功率：不低于1.5kW
3.显示方式：LCD液晶
4.温控范围：室温+10℃～350℃
5.温度均匀性：±5%
6.加热板尺寸：不低于270mm×220mm
7.板面厚度：不低于18mm
8.板面材质：铸铝
	[bookmark: _Toc26509]5台

	[bookmark: _Toc14359]8
	食品粉碎机（破壁机）
	1.研磨容器：最大容量不低于2.5L；
2.刀头：采用420系列马氏体不锈钢为材质、采用八面开刃工艺的专用刃具‌；
3.功率：2000W以上；
4.转速：不低于40000转/分。
	[bookmark: _Toc30808]4台

	[bookmark: _Toc5351]9
	恒温水浴锅
	1.温度范围‌：室温+5℃至99.9℃，控温精度‌：±0.1℃，温度显示分辨率0.1℃，温度波动度‌：±0.5℃；搭载PID智能温控系统，支持温度手动校准；
2.结构与硬件参数：双列八孔设计，可同时放置8组样品容器；内胆尺寸不低于600mm×300mm×90mm，采用304不锈钢一次拉伸成型工艺，无焊缝无渗漏；加热功率不低于1500W。
3.电气与安全参数：电源规格‌：AC：220V、50Hz，标配超温声光报警功能，温度异常时自动切断加热电源；支持低水位预警，水位低于安全线时自动声光提示，防止干烧损坏设备。
	[bookmark: _Toc3704]4台

	[bookmark: _Toc15990]10
	温湿度计
	1.本次采购的机械式温湿度计是由湿度部分(机械式湿度计或干湿表)和温度部分(双金属温度计)组成的一体式温湿度两用仪器。满足JJG 205-2005机械式温湿度计要求。
2.温度测量范围:不低于-20℃至40℃，温度测量精度:±1℃；
3.湿度测量范围:不低于0%至90%RH，湿度测量精度:±5%RH
4.壁挂式，可通过温湿度计背面的小孔悬挂在墙上。
	[bookmark: _Toc31002]30支

	[bookmark: _Toc18242]11
	温控循环水机
	1、制冷量:不低于1600W；
2、温度范围:5℃～35℃，控温精度:±1℃；
3、流量:不低于15L/min；
4、水槽容积:不低于10L。
	[bookmark: _Toc2239]3台



二标包技术参数及要求：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）

	[bookmark: _Toc3546]1
	[bookmark: _Toc31106]勃氏比表面积透气仪
	（一）主要用途：本设备用于依据GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法勃氏法》对硅酸盐水泥细度开展检测。
（二）技术指标：
1、本设备技术参数应满足或优于‌JC/T 956-2014《勃氏透气仪》的规定，采用自动方式，由透气圆筒、穿孔板、捣器、U形压力计、抽气装置、光电管、单片机等组成。
2、透气圆筒材质应为不锈钢或铜质材料，其他技术参数应符合‌JC/T 956-2014中4.1.1要求。
3、穿孔板材质应为不锈钢,其他技术参数应符合‌JC/T 956-2014中4.1.2要求。
4、捣器材质为不锈钢或铜质材料,其他技术参数应符合‌JC/T 956-2014中4.1.3要求。
5、U形压力计技术参数应符合‌JC/T 956-2014中4.2.2要求。
6、抽气装置技术参数应符合‌JC/T 956-2014中4.2.3要求。
7、光电管技术参数应符合‌JC/T 956-2014中4.2.4要求。
8、孔隙率等常数可根据实验需要进行调整。
9、仪器计算程序应按GB/T 8074-2008给定的公式进行，计算显示的结果相对误差不大于0.01%，计算出的示值重复性误差不大于0.1%。
10、设备应采用液晶触摸屏设计，带数据存储、自动计算、打印功能，带数据输出接口。
11、其他要求：
11.1随机配不少于2瓶的水泥细度和比表面积标准样品或相同等级的其他标准物质（净重：不少于25g/瓶，有效期内，带证书）。
[bookmark: _Toc32397]11.2验收时提供计量检定或校准证书。
	[bookmark: _Toc11410]1台（套）

	[bookmark: _Toc27524]2
	[bookmark: _Toc4701]雷氏夹膨胀测定仪
	（一）主要用途：本设备用于依据GB/T 1346-2024《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》对通用硅酸盐水泥安定性开展检测。
（二）技术指标：
1、雷氏夹膨胀测定仪主要由测弹性和测膨胀值的两个标尺和机架组成，标尺为不锈钢或镀铬金属薄板制成，其最小刻度为0.5mm，机架为铸铁铸成，结构与JC/T 962-2005中图1所示一致。仪器技术参数应满足或优于JC/T 962-2005《雷氏夹膨胀测定仪》中第4条技术要求中的规定。
2、仪器应配不少于12支雷氏夹。雷氏夹由铜质材料制成，其结构符合GB/T 1346-2024中图2，自然状态下雷氏夹两根指针间距离为10mm±1mm，当一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上，另一根指针的根部再挂上质量为300g的砝码时，两根指针针尖的距离增加应在17.5mm±2.5mm范围内，当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态；其余技术参数符合JC/T 954-2005中4.2～4.6的要求。
3、验收时提供计量检定或校准证书。
	[bookmark: _Toc30385]1台（套）

	[bookmark: _Toc29512]3
	[bookmark: _Toc9276]水泥胶砂搅拌机（行星式搅拌机）
	（一）主要用途：本设备用于依据GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》对通用硅酸盐水泥强度开展检测。
（二）技术指标：
1、设备由胶砂搅拌锅和搅拌叶片及相应的组件组成。技术参数应满足或优于‌JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》的规定。
2、胶砂搅拌机的工作程序应符合‌JC/T 681-2022中5.2要求；胶砂搅拌机的外观应符合‌JC/T 681-2022中5.9要求。
3、搅拌锅应由不锈钢制造，技术参数应符合‌JC/T 681-2022中5.4要求。
4、搅拌叶片应由不锈钢制造，搅拌叶片低速与高速时的自转和公转速度符合‌JC/T 681-2022中表1要求；其他技术参数应符合‌JC/T 681-2022中5.5要求。
5、搅拌叶片与锅底、锅壁的工作间隙为（3±1）mm；胶砂搅拌机运转时声音正常，锅和搅拌叶片不得有明显的晃动现象。
6、设备需配有防尘装置。
7、设备除支持标准规定的水泥胶砂自动搅拌和水泥胶砂手动搅拌，还支持其他模式自动搅拌，支持用户自定义编程方式搅拌，可实现任意速度和任意时长的搅拌编程。
8、其他要求：
8.1设备配不少于10组水泥胶砂试模，水泥胶砂试模应符合JC/T 726-2005中第4条技术要求。
8.2验收时提供计量检定或校准证书。
	[bookmark: _Toc29411]1台（套）

	[bookmark: _Toc8535]4
	[bookmark: _Toc18934]压蒸釜（核心产品）
	（一）主要用途：本设备用于依据GB/T 750-2024《水泥压蒸安定性试验方法》对通用硅酸盐水泥安定性开展检测。
（二）技术指标：
1、设备为带有温度和压力测量系统的高温高压水蒸气容器，包括安全阀、排气阀、电热器、散热孔、自动控压装置和计时装置，安全阀在釜内压力达到2.2MPa时启动。
2、压蒸釜应配备排气阀，在前期加热阶段排除空气和后期冷却阶段结束时释放剩余的蒸汽压力。
3、压力表的最大量程为4.0 MPa，精度不低于1.6级，在工作压力为2.0MPa时,压力表的误差不应超过±0.06MPa。
4、压蒸釜应采用不锈钢制造,釜体与釜盖之间应采用研磨金属密封,恒压过程中不应有蒸汽排出，釜体内径约160mm,釜腔容积约8.5L，在最大试验载荷的条件下(釜内有试体和水), 电热器在关闭排气阀后65min～95min内可使釜内蒸汽压力升至2.0MPa。
5、自动控压装置应能使釜内压力控制在2.0MPa±0.1MPa(相当于温度215.7℃±2.6℃)范围内,并保持3h以上。
6、压蒸釜在停止加热后,可人工或自动打开散热孔,90min内能使压力从2.0MPa降至0.1MPa以下。
7、设备应采用液晶触摸屏设计。
8、设备应包含且不限于高温保护功能（温度失控自动报警）、安全阀自动泄压功能（当压力高于3.0MPa，安全阀自动开启并泄压，保证系统安全）。
9、其他要求：
9.1配不少于3组25mm×25mm×280mm试模及铜钉头，试模及铜钉头的技术参数符合JC/T 603-2004规定要求。
9.2验收时提供计量检定或校准证书。
	[bookmark: _Toc27286]1台（套）

	[bookmark: _Toc21993]5
	[bookmark: _Toc5708]柱塞式水泥胶砂稠度测定仪
	（一）主要用途：本设备用于依据GB/T 45002-2024《水泥胶砂保水率测定方法》对砌筑水泥保水率开展检测。
（二）技术指标：
1、设备应符合GB/T 45002-2024附录A规定要求。
2、同轴度：仪器组装完成后，胶砂容器应置于柱塞的正下方，且测量铝杆和柱塞与胶砂容器的同轴度不应大于0.5mm。
3、质量：测量铝杆和柱塞的总质量应为90g±2g。
4、摩擦系数：导套与测量铝杆接触表面应光滑，摩擦系数不应大于0.8，以确保测量铝杆能够垂直自由下降。
5、柱塞初始位置：初始位置时，柱塞底端应高出水泥胶砂表面100mm±0.5mm。
6、其他要求：
6.1刚性试模：圆筒体，内径100mm±1mm，内部有效深度25mm±1mm。
6.2刚性底板：圆形，无孔，直径110mm±5mm，厚度5 mm±1mm。
6.3金属滤网：圆形并带有固定圈，直径110mm±1mm，网格尺寸45μm。
6.4金属压块：质量2kg±1g。
6.5捣棒：由铝合金材料制成的圆柱体，质量为250g±15g，尺寸应符合GB/T 45002-2024图1的要求。
6.6金属直边尺：符合GB/T 17671-2021图3中c)直边尺的要求。
6.7验收时提供计量检定或校准证书。
	[bookmark: _Toc20545]1台（套）



[bookmark: _Toc27252]三、报价要求
[bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc14698]投标报价包括对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。采购人后期不予追加任何费用，请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。
[bookmark: _Toc22359]四、其他要求
（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)
（四）技术支持
1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。
2.中标人负责供货、安装、调试。
3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。
（五）质保及售后服务：
1.中标人须提供 三 年的免费质保服务。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。
2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话48小时到现场并解决问题。
（六）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
（七）验收：
1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc25386]五、样品要求：无
[bookmark: _Toc31088]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
[bookmark: _Toc4705][bookmark: _Toc11823]一、总则
本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc32410]二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	投标人应提供有效的营业执照；
	提供材料复印件加盖公章

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	本项目的特定资格要求
	如有
	提供材料复印件加盖公章


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章；
	详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	技术响应情况
	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
三、无效投标条款
3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
(1)未在开标截止时间前递交有效投标文件的，投标将被拒绝。
(2)招标文件及法律法规规定其他情况。
3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)责令停产停业的；
(4)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；
(5)投标人单位负责人为同一人或者存在（直接）控股、管理关系的不同单位的；
(6)投标人投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
(7)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
(8)投标人单方面出现其他投标人材料的；
(9)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；
(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；
(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(9)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；
(4)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
(6)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；
(7)招标文件规定的其它无效投标情形。
[bookmark: _Toc13772]
第五章  政府采购合同
1 [bookmark: _Toc3809][bookmark: _Toc24395_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6466] 合同协议书（参考格式）
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
[bookmark: _Toc3154_WPSOffice_Level3]合同名称             编号
买    方：                                   卖    方：
电    话：                                   电    话：
住    所：                                   住    所：
（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。
1、本合同文件
下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：
（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书
（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明
2、采购标的、数量、质量要求
3.合同总价
合同总价为               元人民币。
4.付款方式：                              。
5.合同供货（服务）期限及地点和方式：
6.验收要求及违约责任：中标人无故不能履行合同，或者本项采购服务不满足招标人实际需求，不符合中标条件的，采购人可以按评审小组提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。给采购人造成的损失的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任（具体内容双方另行约定）。
7.违约责任及解决争议方法：本合同下发生的争议，由甲、乙双方协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
8.合同的生效
合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。



本合同一式     份，双方各执     份。
买  方：                          卖  方：
名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：
（签字）                        （签字）
地    址：                        地    址：
邮政编码：                        邮政编码：
电    话：                        电    话：
开户银行：                        开户银行：
帐    号：                        帐    号：

[bookmark: _Toc15841][bookmark: _Toc23933]二  合同条款
一.  合同文件
1.合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。
2.合同文件组成和解释顺序
(1)合同文件的组成和解释顺序如下：
<1>合同的主要条款；
<2>合同的一般性条款；
<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
<4>中标通知书、投标文件和招标文件；
<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。
3.合同文件使用文字
(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。
(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 
二.  标的物的一般条款
4.完整物权
 	对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.质量保证
(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。
(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。
6.包装
卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7.伴随服务
(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：
<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
<4>对买方技术人员的技术指导或培训。
(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。
三.  标的物的交付、检验和验收
8.标的物的交付
(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。
(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。
(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9.检验和验收
(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。
四. 对标的物提出异议的时间和办法
10.对标的物提出异议的时间和办法 
(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。
(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。
(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。
五. 合同价款和支付
11.合同价款和支付
(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。
(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：
<1>合格的销售发票；
<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。
(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。
六. 违约责任
12.违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13.买方违约责任
(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。
(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。
14.卖方违约责任
(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。
(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。
15.不可抗力
(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七. 索赔
16.索赔
(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；
<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；
<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。
(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。
八. 履约保证金
17.履约保证金
(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。
(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
九.  合同的解除和转让
18.合同的解除
(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。
(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
19.合同的转让
      合同的部分和全部都不得转让。
十. 合同的生效
20.合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十一. 争议解决
21.争议解决
 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：
(1)双方同时将争议提交滁州仲裁委员会进行仲裁；
(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。
十二 .附则
22.合同份数。
本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。
23.未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。
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注明正本或副本
 
 
 资格证明文件
（投标文件一）
 
        项目【   标包】
 
 

 
 

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日
 
 


目   录
 
（1）投标人资格声明书（格式见附件）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
（2）授权书（格式见附件）；
（3）投标人提供的有效营业执照；
（4）本项目特定资格要求；
（5）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（6）招标文件中要求的资信评审和资信评分的支持资料；
（7）投标人认为需要提供的其他资信证明材料；
（8）其他（如有）。
 
 
 




项目联系人：             联系电话：            （因项目采用不见面方式开标，若开标过程中出现询标等情况，以便在电话沟通联系，供应商应保持联系电话畅通，如供应商未留上述信息或电话未能正常接通等，因此导致的一切后果由供应商自行承担）。








一、投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）； 
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：             
日     期：             

 

二、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明复印件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人盖章：             
日       期：             
注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明复印件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明复印件。


三、诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、  （企业名称）   或     （企业名称）  法定代表人或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 
开户银行：                      基本账户：
投标单位（盖章）：              法定代表人（盖章或签字）：
 
日期：           年            月             日
 



注明正本或副本
 
技术标文件
 
（投标文件二）
 
        项目【   标包】
 
 
 
 


 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日
 
 

目   录
 
（1）投标响应表（格式见附件）；
（2）诚信履约承诺函（格式见附件）
（3）招标文件技术标评审中要求提交的其他材料；
（4）招标文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料；
（5）投标人认为需要提供的其他技术证明材料；
（6）其他（如有）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一、投标响应表
1.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期限
	
	
	


1.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数要求及规格
	所投产品的品牌、型号、技术参数及规格
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


 
 
投标人盖章：             
日      期：             


二、诚信履约承诺函
 
致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    本承诺声明： （投标人名称）  对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行供货和服务。
 
投标人盖章：             
日       期：             



 
注明正本或副本
 
 
商务标
（投标文件三）
 
        项目【   标包】
 
 
 




 
 
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日



目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）投标函（格式见附件）；
（3）投标分项报价表（格式见附件）；
（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；
（5）投标人认为需要提供的其他材料；
（6）其他（如有）。






















一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	   标包  

	投标报价
	
总投标报价：大写：                     
小写：                     元


	其他
	


投标人盖章：             
日       期：             
注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc6120][bookmark: _Toc6441]二、投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人盖章：             
日       期：             


[bookmark: _Toc32226][bookmark: _Toc31027]三、投标分项报价表【   标包】
	序号
	品目名称
	品牌、型号
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价（元）
	小计金额（元）
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	大写：           ；小写：         。（填入开标一览表）



投标人盖章：             
日    期：             
[bookmark: _Toc32309]注：1.投标报价包括对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。采购人后期不予追加任何费用，请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。
2. 所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

[bookmark: _Toc20329]

[bookmark: _Toc6435][bookmark: _Toc17350]第七章  采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc27159][bookmark: _Toc6955]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc857][bookmark: _Toc1575]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc9754]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
50

